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        چکیده
تولید رواناب و رسوب از مهم‌ترین نتایج فرسایش خاک محسوب می‌شود، که اثرات مخربی بر اکوسیستمها وارد می‌کند. اجرای برنامه‌های حفاظت خاک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از فرسایش خاک بر عهده داشته باشد. شبیه‌ساز باران در ابعاد مختلف کرت‌های آزمایشگاهی به‌عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز ارزیابی متغیرهای فرسایش خاک به‌کار برده می‌شود. استفاده از انواع حفاظت کنندههای خاک می‌تواند به‌عنوان راهکاری مناسب استفاده شود. از این‌رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع خاکپوش‌ها بر تولید رواناب و رسوب در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد. دستاوردهای این مطالعه نشان داد که کاربرد خاکپوش می‌تواند تغییرات افزایشی یا کاهشی در تولید رواناب و رسوب در کرت‌ها و شرایط مختلف داشته باشد.

واژگان كليدي: شبیه‌ساز باران، خاکپوش، فرسایش خاک، نفوذ.

1- مقدمه
امروزه فرسایش خاک به‌عنوان یکی از مشکلات مهم در مدیریت و حفاظت حوزه‌های آبخیز کشور محسوب می‌شود (3). افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از زمین سبب شده که فرسایش خاک پیامدهای منفی بر بوم‌سازگان وارد ‌کند (1). در دهه‌های اخیر بررسی فرآیندهای فرسایشی خاک، به‌دلیل پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و اقتصادی، هدررفت منابع با ارزش خاک و آب هم‌چنین اثرات سوء بر کشاورزی پایدار از اهمیت چشم‌گیری برخوردار شده است (6و19). نظر به اهمیت مقوله فرسایش خاک و برآورد مقدار آن به‌منظور کنترل و جلوگیری از گسترش آن روش‌های مستقیم و تجربی به وجود آمده است (10). در صورت نبود یا کمبود داده‌های لازم در زمینه فرسایش خاک در بسیاری از حوضه‌های کشور کاربرد روش‌های تجربی برای بررسی فرآیندهای خاک الزامی است (4). مطالعات بسياري از پژوهشگران نشان مي‌دهد كه معمولاً، برآورد کمی ميزان فرسايش با استفاده از اغلب مدل‌هاي تجربي در كشورهايي كه شرايط اقليمي آن‌ها با شرايط اقليمي منطقه‌اي كه مدل‌ها در آنجا توسعه يافته‌اند، مشابه نبوده و با خطاي زيادي همراه است (6). امروزه حفاظت خاک و مبارزه با فرسايش خاك جز اقدامات ضروری محسوب می‌شود که هر کشور بایستی به آن توجه خاصی داشته باشند (8). روشهای فراوانی برای حفاظت خاک و آب وجود دارد که از بین میتوان به کاربرد خاکپوش بر سطح خاک اشاره نمود. خاکپوش به لایهای از کاه، خاک ارّه، خاکبرگ،ورقه پلاستیکی خرده چوب، شن و سنگریزه و انواع دیگر مواد گفته میشود که سطح خاک را از عوامل مؤثر در فرسایش محافظت می‌کند (28،27،24و29). از این رو در این مطالعه مروری سعی بر آن شده که به تأثیرپذیری رواناب و رسوب از خاکپوش‌های مختلف تحت شرایط رخ‌دادهاي بارندگی بپردازد (جدول 1، شکل 1). 
جدول 1: مروری بر پژوهش‌های انجام شده تأثیر خاکپوش بر تولید رواناب و رسوب در ابعاد مختلف کرتهای آزمایشگاهی
	منبع
	ابعاد کرت
	خاکپوش
	اثر

	Li  و همکاران (24)
	15×5 متر مربع
	چمن باهایا
	خاکپوش چمن باهایا باعث کاهش رواناب و هدررفت خاک شده است.

	Bayabil و همکاران(16)
	-
	زغال زیستی بلوط و زغال چوب
	با کاربرد زغال زیستی بلوط و زغال چوب و ویژگی‌های هیدرولیکی خاک بهبود یافت، و باعث کاهش رواناب و فرسایش شده است.

	Peng  و همکاران (26)
	120 متر مربع
	کود دامی
	اثر مثبت بر فرسایش خاک داشته است و باعث کاهش رواناب و رسوب شده است.

	LiZhi-guo و همکاران (23)
	9×5/4 متر مربع
	زغال زیستی
	کاربرد زغال زیستی باعث کاهش میزان رسوب و هم‌چنین تلفات نیتروژن کل و فسفر شده است.

	Lin و همکاران (25)
	1*5 متر مربع
	کاه و کلش گندم
	کاه و کلش گندم زمان شروع رواناب را به تأخیر انداخت.

	Chang و همکاران (18)
	1 متر مربع
	پلی ونیل استات
	میزان و سرعت رسوب، غلظت نیتروژن کاهش اما میزان رواناب افزایش یافته است.

	Ahmadi  و همکاران (15)
	4/1×4/1 متر مربع
	بیوچار پوسته برنج
	موجب کاهش و جلوگیری از رواناب و هدررفت خاک میشود.

	صادقی و همکاران (7)
	5/0 متر
	پلی آکریل آمید
	استفاده از پلی آکریل آمید در کاهش هدررفت خاک و غلظت رسوب مؤثر بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار است.

	بروغنی و همکاران (2)
	5/0×1
	نانوزئولیت
	در این آزمایش از مقدار کم نانوزئولیت استفاده شده که واکنشی با آب و خاک صورت نگرفته است، هم‌چنین در کنترل فرسایش مؤثر نبوده است. کاهش رواناب تفاوت معنی‌داری را نشان نمیدهد.

	شریفی مقدم و همکاران (5)
	5/×5/0 متر مربع
	ویناس
	باعث کاهش تولید رواناب و رسوب میشود.

	کاویان و همکاران (12)
	5/0 متر مربع
	کاه و کلش گندم
	کاه و کلش گندم در پوشش 90 درصد و شدت 50 میلی‌متر برساعت نفوذ را افزایش و از ایجاد رواناب و فرسایش خاک جلوگیری میکند.

	کاویان و همکاران (13)
	2×1 متر مربع
	بقایای گیاه آگروپایرون
	به دلیل سلولز با جذب آب زیادی منجر به کاهش رواناب می‌شود و رسوبات را به تله می‌اندازد.

	قویمی پناه و همکاران (11)
	5/0متر مربع
	زغال زیستی کارخانه لبنی کاله آمل
	سبب مهار رواناب و تفزایش نفوذپذیری خاک میشود.

	فرهودی و همکاران (9)
	2 متر مربع
	زغال زیستی و کود گوسفندی
	با افزایش شدت به65 میلی‌متر بر حجم رواناب، بار معلق و ضریب رواناب تأثیر معنی‌داری داشت.

	کلههویی و همکاران (14)
	1×5/0 متر مربع
	کاه و کلش کلزا
	با گرفتن بخشی از بارش سبب افزایش ذخیره رواناب، افزایش نفوذ و کاهش تولید و ضریب رواناب میشود.
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کاه و کلش ‌کلزا
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زغال زیستی
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کاه و کلش گندم
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ورمی کمپوست و ویناس
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کاه و کلش برنج
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نفت سفید و گازوییل




	پلی آکریلیک اسید
	کاه و کلش گیاه آگروپایرون
	زئولیت


شکل 1: نمایی از کرت‌های تیمارشده با انواع خاکپوش‌های مختلف
2- مواد و روش‌ها
برای انجام این مطالعه با گردآوری مقالات و مستندات مرتبط در این زمینه به تجزیه و تحلیل تأثیر انواع خاکپوش‌ها بر تولید رواناب و رسوب در کرت‌های مختلف پرداخته شده است.
3- نتیجه‌گیری
فرسایش جز مهمترین تهدیدهای منابع آب و خاک است که استفاده از حفاظت کننده‌ها، به‌ویژه خاکپوشها راهکاری مؤثر برای جلوگیری از آن است. نتایج پژوهش‌های انجام شده بیانگر آن است که انواع خاکپوش‌ها می‌تواند عملکرد متفاوتی بر تولید رواناب و هدررفت خاک در مقیاس رخ‌دادهای طبیعی و شبیه‌سازی شده داشته باشد. رابطه کاهشی بین اثر خاکپوش‌ و تولید رواناب و رسوب وجود دارد، به‌طوری که خاکپوش با افزایش نفوذپذیری، از حجم رواناب و به دنبال آن ضریب رواناب را کاهش می‌دهد. در پژوهشی نشان داده شد که کاربرد خاکپوش توانست رواناب را 13 برابر حالت اولیه کاهش دهد (19). خاکپوش‌ها باعث می‌شوند که خاک کم‌تر در معرض خطر فرسایش قرار بگیرد و میزان رسوب و هدررفت خاک را کم کند (20). در برخي موارد نيز ذرات جدا شده در سطح کرت در پشت خاکپوش به دام ميافتادند و تهنشست ميشدند و در نتيجه مقدار هدررفت خاک خروجي از کرتها با اين عمل کاهش می‌یابد (21). خاکپوش‌ها با داشتن ویژگی‌های منحصر بفرد میتوند اثر حفاظتی مثبت یا منفی با درنظر گرفتن همه شرایط موجود داشته باشد، به‌طور مثال پسماند آلی ویناس به دلیل دشتن سدیم تبادلی بالا، حجم رواناب و بار معلق رسوب را چند برابر افزایش داده است و اثر حفاظتی مطلوبی ندارد (5و30). زغال زیستی به‌دلیل داشتن سطح ویژه بالا، باعث اتصال ذرات خاک به یکدیگر، افزایش نفوذ به داخل خاک و کاهش اثرات سو محیطی میشود (22و11). طبق بررسی‌های به‌عمل آمده به این نتیجه میرسیم که انواع خاکپوش‌ها باعث کاهش رواناب و رسوب میشود اما در این بین، خاکپوش‌های آلی به‌ویژه کاه و کلش میتواند تاثیر بیشتری بر بهبود خاک داشته باشد (17). 
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Impact of runoff and sediment from different types of mulch in laboratory plots
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Abstract

Runoff and sediment production is one of the most important results of soil erosion, which has destructive effects on ecosystems. Implementing soil protection programs can play an effective role in preventing soil erosion. Rain simulator in different dimensions of laboratory plots is used as one of the tools needed to evaluate soil erosion variables. Using a variety of soil protectors can be used as a suitable solution. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of soil cover types on runoff and sediment production in laboratory conditions. The results of this study showed that the application of mulch can increase or decrease changes in runoff and sediment production in different plots and conditions.
Keywords: Rain simulator, mulch, soil erosion, infiltration.
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